# Gebrauchsdauer / mission time

Last modified by Michael Kieviet on 2025/01/02 15:35
Export
Office Formats
Export as PDF Export as ODT Export as RTF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export as HTML

Motivation

Bei der Produktdefinition wird für die Gebrauchsdauer typischerweise (bei vielen Geräteherstellern) bis zu 20 Jahre angenommen sowie normativ für die Betrachtung nach ISO13849-1 untermauert. Für den Fall, dass die Gebrauchsdauer größer 20 Jahre erforderlich wird, soll anhand dieser Dokumentation die Zusammenhänge für eine mögliche Vorgehensweise zur Gebrauchsdauerverlängerung dargestellt werden.

Normenstand

Derzeit gibt es keine normative Vorgabe und damit verbundene „Anleitung“ für die Bestimmung einer Gebrauchsdauerverlängerung. Daher wird auf der Basis des Ingenieurwissens anhand einer groben Aktivitäten-Übersicht die wesentlichen Aspekte einer möglichen Produktbeurteilung dargestellt.

Aktivitäten-Übersicht

Die folgende Abbildung ist in 4 Themenblöcke unterteilt. Der Block 1 zeigt die wesentlichen Einflussgrößen auf das Produkt, welche während der vergangenen Betriebszeit eingewirkt hat. Diese Einwirkung muss für jedes Produkt und Einsatzort ermittelt und mit einem Alterungsfaktor belegt werden.

Der Block 2 zeigt das Produkt selbst und die darin möglichen Bauteil- sowie Werkstoffelemente. Die interne Aufteilung über die drei Spalten teilen sich auf in:

a) Verschleißfreie Bauteile

b) Verschleißbehaftete Bauteile

c) Verschleißbehaftete (Alterung) Werkstoffe

Es sind analytische Maßnahmen notwendig, um die Veränderung von IST zu SOLL zu ermitteln und dieses, wenn möglich, in Form von neuen Ausfallraten zu dokumentieren.

Der Block 3 zeigt Themen, welche durch die veränderte Kenngröße der Ausfallrate, betroffen sein können. Die in Block 3 genannten Themen gehören zu den systematischen Eigenschaften und sind in ihrer Güte abhängig von den Ausfallraten aus Block 2 insbesondere die der Werkstoffqualität (Stichwort: Vergussmasse, Dichtringe) welche hinsichtlich des aktuellen Qualitätsstandes sehr schwer zu beurteilen sind.

Der Block 4 stellt die Frage nach bereits ausgefallenen Produkten und dessen Ausfall-Analyseergebnis, welche hinsichtlich der Überprüfung der Probabilistik dienlich ist und über das Ausfallverhalten einen Nachweis erbringt.

Resume

Aus den zuvor dargestellten Aufgaben sowie unbekannten Alterungsgrößen ist es sehr aufwendig, einen verlässlichen Nachweis über eine Gebrauchsdauerverlängerung zu erbringen. Der analytische Aufwand kann auf der Basisdesderzeitigen Normen- sowie Erfahrungspotentials Kosten verursachen, welche gegenüber eines Produkttausches in keiner Relation steht.

Weiterführende Literatur befindet sich auf der Server unter folgenden Verzeichnis:

siehe Anhänge

0
Tags:
Created by Michael Kieviet on 2025/01/02 15:03

- Comments (0)
- Attachments (4)
- History
- Information

# Applications

# Tips

When editing in WYSIWYG, type @ and then start typing letters to get suggestions to mention a user.

# Need help?

If you need help with XWiki you can contact:

- Community Support
- Professional Support

XWiki 12.10.7